**2017年信息安全工程师练习试题及答案（四）**

**信息安全工程师**作为一门新开设的科目，考生们该如何备考呢？除了平日的看书之外，做题就成了考生巩固知识点的一种重要路径，以下是小编为大家整理的信息安全工程师考试练习试题及答案，希望对大家能有所帮助。

1、根据国家相关规定，电压（D）以下不必考虑防止电击的安全？

A、48伏 B、36伏

C、65伏 D、25伏

2、根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，如在爆炸性作业场所工作宜戴（A）安全帽。

A、红色

B、黄色

C、白色

3、关于空气的正向压力，下面哪项描述是正确的？（B）

A、当门打开时，空气向内流动

B、当门打开，空气向外流动

C、当发生火灾，系统自动切断电源

D、当发生火灾，烟雾向另外一间房间流动

4、国家颁布的《安全色》标准中，表示警告、主要的颜色为（C）。

A、红色

B、蓝色

C、黄色

5、火灾中对人员威胁最大的是（B）。

A、火

B、烟气

C、可燃物

6、机房内电源馈线不得与计算机信号传输线靠近或并排敷设。空间不允许时，两者间距应不少于（B）m。

A、0.1

B、0.6

C、1.2

D、0.3

7、计算机电源系统的所有节点均应镀铅锡处理（B）连接。

A、热压

B、冷压

C、焊锡

D、直接

8、计算机系统接地应采用（A）。

A、专用底线

B、和大楼的钢筋专用网相连

C、大楼的各种金属管道相连

D、没必要

9、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作（A）。

A、窒息灭火法

B、隔离灭火法

C、冷却灭火法

10、计算机系统应选用（A）电缆。

A、铜芯

B、铅芯

C、铁芯

D、没有要求

11、进行腐蚀品的装卸作业应戴（B）手套。

A、帆布

B、橡胶

C、棉布

12、人体在电磁场作用下，由于（C）将使人体受到不同程度的伤害。

A、电流

B、电压

C、棉布

13、身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的（C）。

A、就地打滚

B、用厚重衣物覆盖压灭火苗

C、迎风快跑

14、生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或（C）标准的劳动防护用品。

A、当地

B、本单位

C、行业

15、使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特征，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产。（B）

A、当地

B、本单位

C、行业

16.实验地点相对湿度大于75%时，则此实验环境属于易触电的环境：（A）

A、危险

B、特别危险

C、一般

17、通过人身的安全交流电流规定在(A)以下。

A、10mA

B、30mA

C、50mA

18、下列不属于对物理层信息窃取的是(D)

A、对存储介质的盗取

B、对监视器的窃听

C、对网络线路的窃听

D、对设备屏蔽电磁干扰

19、新、改、扩建项目的安全设施投资应当纳入(C)。

A、企业成本

B、安措经费

C、建设项目概算

20、液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体，遇到点火源时，发生一闪即灭的现象称为(C)

A、爆炸

B、蒸发

C、闪燃